LE CASCATE DELLE MARMORE
•	La Cascata delle Marmore è una cascata a flusso controllato, tra le più alte d' europa, potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m, suddiviso in tre salti. L'energia idroelettrica sfrutta la trasformazione dell'energia potenziale  (posseduta da masse d'acqua in quota) in energia cinetica quando supera un dislivello. L'energia cinetica dell'acqua viene trasformata, grazie ad una turbina accoppiata con un alternatore, in energia elettrica.
L'energia idroelettrica viene ricavata da fiumi e laghi grazie alla creazione di dighe e condotte forzate.
La potenza di un impianto che utilizza una caduta dipende da due fattori:
la portata: passaggio di una massa d'acqua attraverso un punto per un'unità di tempo;
il salto: dislivello tra la quota dove è presente la risorsa idrica svasata e quella dove viene restituita all'ambiente naturale dopo l'attraversamento di una turbina.
La potenza di un impianto che utilizza una corrente d'acqua, invece, dipende dalla velocità della corrente e dalla superficie attiva della turbina.

•	Essa si trova a circa 7,5 km di distanza da Terni, in Umbria, quasi alla fine della Valnerina, la lunga valle scavata dal fiume Nera. Il bacino del LAGO DI PIEDILUCO funge da serbatoio idrico per la centrale, costruita nel 1929, capace di produrre energia elettrica con una potenza di circa 530 watt.  (Questo lago contiene rari pesci rossi)                      

Normalmente, la cascata funziona un paio di ore al giorno, con orari di funzionamento prolungati in occasione di giorni estivi e festivi. 
Ambiente
Prima di tutto la cascata si trova  vicino a Terni.
La cascata è formata dal fiume Velino che, sbuca dal lago di Piediluco e si tuffa  nella  gola del Nera. Normalmente solo una parte dell'acqua del fiume Velino viene deviata verso la cascata.